Załącznik nr 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(PIECZĘĆ WYKONAWCY)

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Składam ofertę na wykonanie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro** nazakup i dostawę niszczarki do niszczenia dokumentów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin w Świeciu przy ul. Sądowej 18 w ramachw ramach projektu  pt. **„**Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA PRZEDMIOTU** | **MODEL** | **PARAMETRY** | **CENA BRUTTO** |
| Niszczarka do dokumentów |  | * urządzenie musi być fabrycznie nowe * szerokość szczeliny (wejścia): min. 225 mm * maks. ilość niszczonych kartek: min. 10 szt. * stopień tajności (bezpieczeństwa): DIN 4 * rodzaj cięcia: min. ścinki * pojemność kosza: min. 20 l * automatyczny start/stop uruchomiany fotokomórką * automatyczny rewers w przypadku zacięcia papieru * niszczenie min.: papieru, zszywek i spinaczy * automatyczny STOP w momencie przepełnienia pojemnika z workiem na ścinki z jednoczesną sygnalizacją diod * automatyczne wyłączenie przy otwarciu pojemnika papieru |  |
| Urządzenie wielofunkcyjne |  | * urządzenie musi być fabrycznie nowe * technika druku: laserowa * automatyczny druk dwustronny- A4 * druk: kolor i czarno – biały * prędkość druku (standard A4): min. 30 stron na minutę * prędkość druku (duplex A4): min. 14 stron na minutę * sterowniki drukarki: Linux (CUPS, LPD/LPRng)- środowisko x86/x64 (min. możliwość do pobrania) * obsługiwany rodzaj papieru: A5, A4 * obsługiwany rozmiar dokumentów (skanowanie): min. A4, A5, A6 * kopiowanie dokumentów bezpośrednio z panelu sterującego urządzenia * automatyczne skanowanie dwustronne * skanowanie dwustronne w trybie kolorowym i czarno – białym * prędkość skanowania: min. 25 obrazów na minutę (kolor i mono) * prędkość skanowania dwustronnego: min. 50 obrazów na minutę (mono i kolor) * skanowanie min.: obrazu i pliku, OCR, skanowanie w sieci (min. do folderu sieciowego) * funkcje skanowania, min.: usuwanie koloru tła, pomijanie pustych stron, skanowanie do pliku PDF z możliwością wyszukiwania * sterowniki drukarki: Linux (SANE)- wersja 32 i 64 bitowa (min. możliwość do pobrania) * wymagane wyposażenie: kabel zasilający, kabel USB, materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania wydruku „startowego” (materiałami eksploatacyjnymi są w zależności od konstrukcji urządzenia- cartrige lub bęben i toner) |  |
| RAZEM: | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dn. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 roku

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(PODPIS, PIECZĄTKA WYKONAWCY)